ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2012 г. N 421

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ СБОРНИКИ ЦЕН

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 361 "О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь", Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 973, и решения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики от 20 декабря 2012 г., протокол N 13, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для пересчета Сборников цен, утвержденных приказами от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", от 30 июля 2012 г. N 246 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", от 28 августа 2012 г. N 267 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году" и от 29 октября 2012 г. N 342 "Об утверждении Сборника цен на проектирование объектов инженерного обеспечения инфраструктуры (СЦ 22-2012)", в цены 2013 года установить следующие коэффициенты изменения стоимости:
для проектных работ - 1,254;
для изыскательских работ - 1,216.
2. Директору РУП "Белстройцентр" (Чумачев Д.Н.):
2.1. в срок до 31.01.2013 произвести пересчет цен, определенных в Сборниках цен 2012 года, с учетом коэффициентов пересчета стоимости разработки документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в цены 2013 года на основании пункта 1 настоящего приказа;
2.2. сформировать до 01.04.2013 Сборники цен 2013 года в электронном виде, обеспечив формат хранения данных и формат представления данных для пользователя.
3. Внести в Сборник цен на проектирование объектов производственного назначения (СЦ 2-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения:
3.1. дополнить раздел 1 подпунктом 1.16 следующего содержания:
"1.16. Стоимость разработки раздела "Холодоснабжение" определяется:
при осуществлении разработки в три и две стадии (ОИ+А+С, А+С) - для стадии "Архитектурный проект" в размере 2,5% от базовой цены основного объекта проектирования (строительства), для стадии "Строительный проект" в размере 3,5% от базовой цены основного объекта проектирования (строительства);
при осуществлении разработки в две и одну стадии (ОИ+С, С) - для стадии "Строительный проект" в размере 2,5% от базовой цены основного объекта проектирования (строительства)";
3.2. таблицы 2.1 и 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.1

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│                                      │     Значение      │              │
│ Наименование объекта проектирования  │   натурального    │ Базовая цена,│
│    (здание, сооружение), единица     │   показателя X    │   тыс.руб.   │
│ измерения натурального показателя X  │      здания       │              │
│                                      │  проектирования   │              │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│1. Навесы, куб.м объема               │         700       │      7468    │
│                                      │        1500       │     15410    │
│                                      │        2000       │     18967    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│2. Галереи, куб.м объема              │         200       │      2781    │
│                                      │         500       │      6678    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│3. Склады неотапливаемые, куб.м       │        1000       │     12643    │
│объема                                │        3000       │     34612    │
│                                      │        5000       │     55318    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│4. Склады неотапливаемые, одноэтажные │        1000       │     15172    │
│с кран-балкой, куб.м объема           │        3000       │     41535    │
│                                      │        5000       │     66382    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│5. Склады отапливаемые, куб.м объема  │        1000       │     13435    │
│                                      │        3000       │     38407    │
│                                      │        5000       │     61639    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│6. Склады многоэтажные                │        5000       │    138294    │
│механизированные, куб.м объема        │       10000       │    258413    │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┤
│                           Промышленные здания                           │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┤
│7. Одноэтажные, основного назначения  │         500       │     19174    │
│без мостовых кранов, куб.м объема     │        1500       │     27538    │
│                                      │        2500       │     37993    │
│                                      │        3500       │     51062    │
│                                      │        5000       │     70515    │
│                                      │       10000       │    127656    │
│                                      │       20000       │    255478    │
│                                      │       30000       │    373851    │
│                                      │       50000       │    577494    │
│                                      │      100000       │   1063804    │
│                                      │      150000       │   1504521    │
│                                      │      200000       │   1969556    │
│                                      │      300000       │   2863150    │
│                                      │      400000       │   3671642    │
│                                      │      500000       │   4437580    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│8. Одноэтажные, основного назначения  │         500       │     26905    │
│с мостовыми кранами, куб.м объема     │        1500       │     39938    │
│                                      │        2500       │     56230    │
│                                      │        3500       │     76594    │
│                                      │        5000       │    106380    │
│                                      │       10000       │    200603    │
│                                      │       20000       │    384185    │
│                                      │       30000       │    558041    │
│                                      │       50000       │    851042    │
│                                      │      100000       │   1562270    │
│                                      │      150000       │   2279579    │
│                                      │      200000       │   2966492    │
│                                      │      300000       │   4212661    │
│                                      │      400000       │   5398042    │
│                                      │      500000       │   6382820    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│9. Многоэтажные, основного            │        2500       │     93433    │
│назначения, куб.м объема              │        5000       │    144373    │
│                                      │       10000       │    271726    │
│                                      │       15000       │    401206    │
│                                      │       30000       │    795118    │
│                                      │       50000       │   1164105    │
│                                      │      100000       │   2109370    │
│                                      │      150000       │   3081991    │
│                                      │      200000       │   3987743    │
│                                      │      300000       │   5653355    │
│                                      │      400000       │   7002866    │
│                                      │      500000       │   8358455    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│10. Основные производства предприятий │        2500       │     91791    │
│черной, цветной металлургии,          │        5000       │    136775    │
│химической промышленности, куб.м      │       10000       │    249233    │
│объема                                │       15000       │    364732    │
│                                      │       30000       │    692993    │
│                                      │       50000       │   1063804    │
│                                      │      100000       │   1945240    │
│                                      │      150000       │   2826677    │
│                                      │      200000       │   3695956    │
│                                      │      300000       │   5288623    │
│                                      │      400000       │   6565187    │
│                                      │      500000       │   7780963    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│11. Опытно-экспериментальные          │        2500       │    114890    │
│производства; здания, оснащенные      │        5000       │    179327    │
│уникальным оборудованием с            │       10000       │    340418    │
│повышенными требованиями к            │       15000       │    496948    │
│помещениям, куб.м объема              │       30000       │    930067    │
│                                      │       50000       │   1428536    │
│                                      │      100000       │   2626074    │
│                                      │      150000       │   3802338    │
│                                      │      200000       │   4936048    │
│                                      │      300000       │   6784025    │
│                                      │      400000       │   8364533    │
│                                      │      500000       │   9513441    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│12. Административно-бытовые корпуса,  │         600       │    104022    │
│кв.м общей площади                    │        1200       │    161212    │
│                                      │        3000       │    375674    │
│                                      │        5000       │    598770    │
│                                      │       10000       │   1082039    │
│                                      │       15000       │   1522759    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│13. Научно-исследовательские и        │         600       │    165686    │
│опытно-конструкторские центры, кв.м   │        1200       │    257501    │
│общей площади                         │        3000       │    601808    │
│                                      │        5000       │    942226    │
│                                      │       10000       │   1714243    │
│                                      │       15000       │   2434590    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│14. Объекты электрической и почтовой  │         500       │     66326    │
│связи, площадью, кв.м                 │         800       │    101342    │
│                                      │        1200       │    159703    │
│                                      │        3000       │    345460    │
│                                      │        5000       │    599645    │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┤
│                       Здания молочнотоварных ферм                       │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┤
│15. Коровники, телятники, здания для  │        2500       │     32688    │
│сухостойных коров с родильным         │        5000       │     61178    │
│отделением, здания нетелей, здания    │       10000       │    116325    │
│молодняка, куб.м объема               │       20000       │    220081    │
│                                      │       30000       │    323051    │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│16. Доильно-молочный блок, куб.м      │        2500       │     45128    │
│объема                                │        5000       │     86400    │
│                                      │       10000       │    161413    │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┘

Примечания:
1. К базовым ценам, определенным настоящей таблицей, за исключением поз. 12, применяются Котр - коэффициент, учитывающий техническую сложность проектирования для объектов с учетом вида экономической деятельности, размер которого установлен в таблице приложения А.
2. Базовые цены, определенные пунктами 15, 16 настоящей таблицы, установлены для зданий из железобетонных конструкций. При разработке проектной документации для объектов (зданий), представленных пунктом 15 настоящей таблицы, где в качестве основных несущих конструкций используются деревянные, металлические и (или) смешанные конструкции, к базовым ценам настоящей таблицы применяется поправочный коэффициент 1,1.
3. В случае разработки проектной документации с использованием различных систем навозоудаления к позиции 15 настоящей таблицы применяются следующие корректирующие коэффициенты:
бульдозерное - 0,9; дельта-скреперное - 1,0.
4. Для объектов строительства, представляющих здания (сооружения) ферм и комплексов по производству свинины, птицефабрик и птицеферм мясного и яичного направлений, значения натуральных показателей и стоимость объектов проектирования (строительства) следует принимать по таблице настоящего сборника цен, пункт 7 "Промышленные здания, одноэтажные, основного назначения без мостовых кранов, куб.м объема", с коэффициентом К = 0,9.

Таблица 2.2

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│  Наименование объекта проектирования  │     Значение      │Базовая цена,│
│     (здание, сооружение), единица     │   натурального    │   тыс.руб.  │
│  измерения натурального показателя X  │   показателя X    │             │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│1. Гараж-стоянка наземный одноэтажный  │         500       │     23612   │
│неотапливаемый, кв.м общей площади     │        1000       │     34272   │
│                                       │        1500       │     47597   │
│                                       │        3000       │     97565   │
│                                       │        6000       │    191180   │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│2. Гараж-стоянка наземный многоэтажный │        1000       │    117153   │
│неотапливаемый, кв.м общей площади     │        2000       │    155374   │
│                                       │        3000       │    191180   │
│                                       │        9000       │    457740   │
│                                       │       15000       │    671108   │
│                                       │       24000       │    967149   │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│3. Гараж-стоянка наземный              │        2200       │    319853   │
│отапливаемый, кв.м общей площади       │        4800       │    398542   │
│                                       │        9600       │    557433   │
│                                       │       18400       │    921557   │
│                                       │       26600       │   1235835   │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│4. Гараж подземный отапливаемый, кв.м  │        1000       │    290351   │
│общей площади                          │        2000       │    346858   │
│                                       │        4000       │    488133   │
│                                       │        8000       │    841316   │
│                                       │       14000       │   1325194   │
│                                       │       22000       │   1880804   │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│5. Автостоянка открытая, кв.м площади  │         500       │     10739   │
│                                       │        1000       │     14792   │
│                                       │        2000       │     24923   │
│                                       │        3200       │     40120   │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘
                                                                           ";

3.3. дополнить главой 2.3 следующего содержания:

"Глава 2.3. Общеплощадочные решения

В настоящей главе представлены базовые цены на разработку раздела "Генеральный план и транспорт", представляющего объект проектирования "общеплощадочные решения" объекта строительства производственного назначения. Стоимость разработки проектной документации, определенная согласно положениям настоящей главы, подлежит применению дополнительно к стоимости основных проектных работ, установленных для объекта проектирования (строительства) настоящим Сборником цен.
2.3.1. Стоимость разработки раздела "Генеральный план и транспорт" определяется по таблице 2.3, и учитывает разработку общеплощадочных решений территорий объектов производственного назначения (зданий (сооружений), предприятий или любых производственных комплексов, состоящих из объектов основного производственного назначения и (или) объектов подсобно-производственного и общезаводского назначения), и включает разработку проектных решений по размещению объектов проектирования (строительства) на территории, определенной разрешительной документацией на строительство объекта, организации рельефа, благоустройству и озеленению территории, размещению на ней малых архитектурных форм, устройству проездов и пешеходных связей, разработку сводного плана инженерных сетей.
Состав проектной документации раздела "Генеральный план и транспорт", учтенный в размере базовых цен, представленных таблицей 2.3 настоящей главы, установлен согласно нормативным требованиям СНБ 1.03.02-96 и СТБ 2073-2010.

Таблица 2.3

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│                                          │     Значение      │          │
│                                          │   натурального    │ Базовая  │
│   Наименование объекта проектирования    │   показателя X    │  цена,   │
│                                          │      объекта      │ тыс.руб. │
│                                          │проектирования, га │          │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│Общеплощадочные решения объектов          │         1         │   78441  │
│производственного назначения. Раздел      │         5         │  308937  │
│"Генеральный план и транспорт"            │        10         │  500564  │
│(утверждаемая архитектурная часть,        │        15         │  624926  │
│разбивочный план, план организации        │        20         │  766394  │
│рельефа, план земляных масс, сводный план │        25         │  898368  │
│инженерных сетей, план благоустройства)   │        30         │ 1010090  │
│территорий объектов производственного     │        40         │ 1190643  │
│назначения площадью, га:                  │                   │          │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┘

Примечание. Для зданий ферм и комплексов по производству свинины, птицефабрик и птицеферм мясного и яичного направлений к таблице 2.3 следует применять понижающий коэффициент, равный 0,6.

2.3.2. Базовыми ценами, приведенными в таблице 2.3, не учтены:
разработка дополнительных мероприятий, связанных с рельефом территории;
разработка дополнительных мероприятий, связанных с прокладкой и пересечением железных дорог;
разработка водоотводных канав, лотков, систем, труб;
разработка дополнительных мероприятий, связанных с благоустройством территории, на которой расположены галереи, эстакады, наземные трубопроводы, каналы;
разработка индивидуальных малых архитектурных форм и элементов благоустройства.
2.3.3. В качестве расчетного натурального показателя X, приведенного в таблице 2.3, принимается территория в границах объекта строительства, определенная разрешительной документацией на строительство.
2.3.4. За нормативный уровень территории размещения объекта строительства производственного назначения, приведенный в базовых ценах таблицы 2.3, принята территория, которая не содержит усложняющих факторов.
     2.3.5.  В случае  наличия  таковых  факторов  их  влияние на стоимость
разработки  общеплощадочных  решений  учитывается  применением коэффициента
сложности К    , величина которого определяется по следующей формуле:
           сл з

 К     = (К   x F   + К   x F   + К   x F   + К   x F   + К      x F      +
  сл з     пз    пз    из    из    ол    ол    рт    рт    ж/д в    ж/д в

        + К                 x F                 + К      x F      +
           корп. более 1 га    корп. более 1 га    100 м    100 м

+ К            x F            + К            x F            + К    x F    +
   ук. до 0,3%    ук. до 0,3%    укл. 5 - 9%    укл. 5 - 9%    гео    гео

        + К              x F              + К          x F          +
           укл. более 9%    укл. более 9%    м. инж.с.    м. инж.с.

                         + К       x F      ) / F
                            плотн.    плотн.     з

где:
     К   - коэффициент территории отдельных участков объекта строительства,
      пз

не имеющих усложняющих факторов (К   = 1);
                                  пз

     F   - суммарная площадь участков строительства, не имеющих усложняющих
      пз

факторов;
     К     -   коэффициент  фактора  размещения  объекта  строительства  на
      из

территории исторической застройки;
     F   - площадь исторической застройки, га;
      из

     К     -   коэффициент  фактора  размещения  объекта  строительства  на
      ол

территории охраняемого ландшафта;
     F    -  площадь территории объекта строительства, расположенной в зоне
      ол

охраняемого ландшафта;
     К   - коэффициент фактора реконструируемой территории;
      рт

     F   - площадь реконструируемой территории, га;
      рт

     К      - коэффициент фактора обслуживания территории ж/д транспортом;
      ж/д в

     К      (А) - 1 и 2 ж/д ветки протяженностью до 100 м;
      ж/д в

     К      (Б) - 1 и 2 ж/д ветки протяженностью 100 м и более;
      ж/д в

     К      (В) - 3 и более ж/д ветки протяженностью до 100 м;
      ж/д в

     К      (Г) - 3 и более ж/д ветки протяженностью 100 м и более;
      ж/д в

     F      - площадь территорий, обслуживаемых ж/д транспортом;
      ж/д в

     К                  -  коэффициент  фактора  размещения  на  территории
      корп. более 1 га

здания площадью застройки более 1 га;
     F                     -  площадь  территории,  где размещаются корпуса
      корп. более 1 га

площадью застройки более 1 га;
     К        -  коэффициент  фактора размещения зданий или технологических
      100 м

линий длиной 100 м и более при их площади застройки менее 1 га;
     F      - площадь территории с размещением корпусов или технологических
      100 м

линий длиной 100 м и более при их площади менее 1 га;
     К             - коэффициент  фактора территории с неудовлетворительным
      ук. до 0,3%

поверхностным  стоком (наличие заболоченных участков или участков с уклоном
поверхности менее 0,3% составляет 30% и более);
     F            - площадь территории с неудовлетворительным поверхностным
      ук. до 0,3%

стоком  (наличие  заболоченных  участков или участков с уклоном поверхности
менее 0,3% составляет 30% и более);
     К             -  коэффициент  фактора  территории, 30% и более площади
      укл. 5 - 9%

которой составляют участки с уклоном поверхности от 5% до 9%;
     F            - площадь  территории,  30%  и  более  которой составляют
      ук. 5 - 9%

участки с уклоном поверхности от 5% до 9%;
     К      -     коэффициент   фактора   территории   с   неблагоприятными
      гео

инженерно-геологическими условиями (наличие слабых, просадочных грунтов);
     F    - площадь  территории с неблагоприятными инженерно-геологическими
      гео

условиями (наличие слабых, просадочных грунтов);
     К               - коэффициент фактора  территории, 30% и более площади
      укл. более 9%

которой составляют участки с уклоном поверхности более 9%;
     F               -  площадь  территории, 30% и более которой составляют
      укл. более 9%

участки с уклоном поверхности более 9%;
     К           -  коэффициент   фактора   территории    с    сохраняемыми
      м. инж. с.

магистральными  инженерными  сетями  и  их  охранными зонами, пересекающими
площадку;
     F           -  площадь  территории   с   сохраняемыми   магистральными
      м. инж. с.

инженерными сетями и их охранными зонами, пересекающими площадку;
     К        -  коэффициент   фактора   плотности   застройки   свыше  5,0
      плотн.

тыс.кв.м/га;
     F        -  площадь  территории  при  плотности  застройки  свыше  5,0
      плотн.

тыс.кв.м/га;
     F   -   общая  площадь  территории  объекта  согласно   разрешительной
      з

документации на строительство, га.
     2.3.6.  Значения коэффициентов, характеризующих усложняющие факторы по
отдельным   участкам  территории,  используемых  при  расчете  коэффициента
сложности  К    ,   согласно   положениям  пункта  2.3.5  настоящей  главы,
            сл з

определяются по таблице 2.4. В случае если на один и тот же участок объекта
строительства  приходится  несколько  усложняющих факторов, их коэффициенты
перемножаются.

Таблица 2.4

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│             Наименование усложняющих факторов             │  Значение   │
│                                                           │поправочного │
│                                                           │коэффициента │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.  Участки территории в составе исторической застройки,   │     1,20    │
│    территория историко-культурной ценности                │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.  Участки территории в зоне охраняемого ландшафта        │     1,10    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.  Участки реконструируемых территорий                    │     1,30    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.  При обслуживании промплощадки ж/д транспортом:         │             │
│    - 1 и 2 ж/д ветки протяженностью до 100 м              │     1,15    │
│    - 1 и 2 ж/д ветки протяженностью 100 м и более         │     1,25    │
│    - 3 и более ж/д ветки протяженностью до 100 м          │     1,3     │
│    - 3 и более ж/д ветки протяженностью 100 м и более     │     1,45    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5.  Участки территории с размещением производственных      │     1,3     │
│    корпусов площадью 1 га и более                         │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6.  Участки территории с размещением производственных      │     1,3     │
│    корпусов или технологических линий длиной 100 м и      │             │
│    более при их площади менее 1 га                        │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7.  Участки территории с неудовлетворительным              │     1,3     │
│    поверхностным стоком (наличие заболоченных участков    │             │
│    или участков с уклоном поверхности менее 0,3%          │             │
│    составляет 30% и более)                                │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8.  Участки территории, 30% и более которой составляют     │     1,5     │
│    участки с уклоном поверхности более 9%                 │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│9.  Участки территории с неблагоприятными инженерно-       │     1,3     │
│    геологическими условиями (наличие слабых, просадочных  │             │
│    грунтов)                                               │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10. Участки территории с охраняемыми магистральными        │     1,2     │
│    инженерными сетями и их охранными зонами,              │             │
│    пересекающими площадку                                 │             │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│11. Участки территории с плотностью застройки свыше 5,0    │     1,2     │
│    тыс.кв.м общей площади / га                            │             │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
                                                                           ";

3.4. приложение А к Сборнику изложить в следующей редакции:

"Приложение А

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ СЛОЖНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│            Здания и сооружения основного назначения            │  К     │
│                                                                │   отр  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1.  Металлургическое производство                               │  1,45  │
│                                                                │        │
│2.  Производство готовых металлических изделий                  │  1,45  │
│                                                                │        │
│3.  Производство кокса                                          │  1,45  │
│                                                                │        │
│4.  Производство цветных металлов                               │  1,57  │
│                                                                │        │
│5.  Производство ювелирных изделий, монет и медалей             │  1,57  │
│                                                                │        │
│6.  Разработка каменных карьеров (закрытый способ)              │  1,67  │
│                                                                │        │
│7.  Добыча песка и глины                                        │   -    │
│                                                                │        │
│8.  Добыча минерального сырья для химической промышленности и   │  1,67  │
│    производства удобрений                                      │        │
│                                                                │        │
│9.  Добыча и производство соли                                  │  1,67  │
│                                                                │        │
│10. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых          │  1,43  │
│                                                                │        │
│11. Добыча природного газа                                      │  1,43  │
│                                                                │        │
│12. Добыча сырой нефти                                          │  1,43  │
│                                                                │        │
│13. Добыча и агломерация торфа                                  │  1,3   │
│                                                                │        │
│14. Производство авиационной техники, включая космическую       │  1,58  │
│                                                                │        │
│15. Производство машин и оборудования                           │  1,43  │
│                                                                │        │
│16. Производство транспортных средств и оборудования            │  1,43  │
│                                                                │        │
│17. Производство железнодорожного подвижного состава            │  1,43  │
│                                                                │        │
│18. Производство электрических машин и оборудования             │  1,39  │
│                                                                │        │
│19. Производство станков и инструмента                          │  1,33  │
│                                                                │        │
│20. Производство электрооборудования, электронного и            │  1,48  │
│    оптического оборудования                                    │        │
│                                                                │        │
│21. Производство изделий медицинской техники, средств           │  1,48  │
│    измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов          │        │
│                                                                │        │
│22. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов           │  1,55  │
│                                                                │        │
│23. Производство частей и принадлежностей автомобилей и их      │  1,55  │
│    двигателей                                                  │        │
│                                                                │        │
│24. Производство сельскохозяйственных тракторов, машин и        │  1,46  │
│    оборудования для сельского и лесного хозяйства              │        │
│                                                                │        │
│25. Производство машин и оборудования специального назначения   │  1,46  │
│                                                                │        │
│26. Производство механического оборудования                     │  1,46  │
│                                                                │        │
│27. Производство строительных металлоконструкций                │  1,45  │
│                                                                │        │
│28. Производство строительных конструкций                       │  1,33  │
│                                                                │        │
│29. Производство резиновых и пластмассовых изделий              │  1,33  │
│                                                                │        │
│30. Производство строительных материалов                        │  1,33  │
│                                                                │        │
│31. Производство стекла и изделий из стекла                     │  1,33  │
│                                                                │        │
│32. Производство керамических изделий, кроме используемых в     │  1,33  │
│    строительстве                                               │        │
│                                                                │        │
│33. Производство керамических плиток, кирпича, черепицы и       │  1,33  │
│    прочих изделий из обожженной глины                          │        │
│                                                                │        │
│34. Производство цемента, извести и гипса                       │  1,33  │
│                                                                │        │
│35. Производство изделий из бетона, гипса и цемента             │  1,33  │
│                                                                │        │
│36. Резка, обработка и отделка декоративного камня              │  1,33  │
│                                                                │        │
│37. Обработка древесины и производство изделий из дерева        │  1,42  │
│                                                                │        │
│38. Производство целлюлозы, древесной массы, картона и изделий  │  1,42  │
│    из них                                                      │        │
│                                                                │        │
│39. Производство мебели                                         │  1,42  │
│                                                                │        │
│40. Текстильное и швейное производство                          │  1,32  │
│                                                                │        │
│41. Производство кожи, изделий из кожи                          │  1,32  │
│                                                                │        │
│42. Производство фармацевтической продукции                     │  1,62  │
│                                                                │        │
│43. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак     │  1,31  │
│                                                                │        │
│44. Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности и │  1,44  │
│    готовых кормов для животных                                 │        │
│                                                                │        │
│45. Издательская и полиграфическая деятельность                 │  1,39  │
│                                                                │        │
│46. Ремонт автомобилей                                          │  1,28  │
│                                                                │        │
│47. Предоставление коммунальных услуг                           │  1,14  │
│                                                                │        │
│48. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования      │  1,19  │
│                                                                │        │
│49. Предоставление индивидуальных услуг                         │  1,19  │
│                                                                │        │
│50. Сбор, очистка и распределение воды                          │  1,14  │
│                                                                │        │
│51. Связь                                                       │  1,31  │
│                                                                │        │
│52. Рыбоводство. Мелиорация и водное хозяйство                  │  1,20  │
│                                                                │        │
│53. Пункты таможенного контроля                                 │  1,28  │
│                                                                │        │
│54. Сельское хозяйство                                          │  1,31  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Примечание. В случае если какой-либо объект основного производства в таблице отсутствует, проектная организация совместно с заказчиком принимает производство, близкое проектируемому объекту по функциональному назначению и технологическим процессам, а в случае отсутствия производства, близкого проектируемому объекту по функциональному назначению и технологическим процессам, принимается коэффициент К = 1,25.";
3.5. в приложении "В" в пункте 8 слово "квартир" заменить словом "при", слово "инвесторов" заменить словом "инвесторах".
4. Внести в Сборник цен на проектные работы для объектов железнодорожного транспорта (СЦ 3-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 30 июля 2012 г. N 246 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения:
4.1. в таблице 2.1:
4.1.1. примечание 2 изложить в следующей редакции:
"2. Стоимость расчета выполнения очередности путевых работ, разработки технологии строительства принимать в размере 5%";
4.1.2. дополнить примечаниями 5 и 6 следующего содержания:
"5. Стоимость проектных работ по передвижке путей определяется с коэффициентом 0,3 от стоимости проектирования верхнего строения пути.
6. Стоимость проектных работ на электрифицированных участках определяется с коэффициентом 1,1.";
4.2. подпункт 2.1.5 после слов "среднего ремонта пути" дополнить словами "на перегонах";
4.3. в таблице 2.5:
4.3.1. в пункте 1 примечания к таблице 2.5 после слов "При капитальном" дополнить словами "(восстановительном) и среднем";
4.3.2. дополнить примечаниями 8 и 9 следующего содержания:
"8. Стоимость проектных работ по передвижке путей определяется с коэффициентом 0,3 от стоимости проектирования верхнего строения пути.
9. Стоимость проектных работ на электрифицированных участках определяется с коэффициентом 1,1";
4.4. в таблице 2.10 пункт 1:
4.4.1. дополнить значениями натурального показателя объекта проектирования цифрами "500", "20000" и "50000";
4.4.2. дополнить базовые цены цифрами "41585", "777706" и "1699594" соответственно;
4.5. в пунктах 1, 2 и 3 таблицы 2.11:
4.5.1. дополнить значениями натурального показателя объекта проектирования цифрами "0,5", "0,5" и "0,5";
4.5.2. дополнить базовые цены цифрами "25933", "14513" и "1443" соответственно;
4.6. в таблице 2.13:
4.6.1. значения натурального показателя (длина проектируемого моста) - цифры "20", "50", "100", "500" и "800" заменить цифрами "12", "30", "60", "300" и "600" соответственно;
4.6.2. примечание 10 изложить в следующей редакции:
"10. Стоимость проектирования титульных водопропускных и водоотводящих сооружений определяется с применением следующих понижающих коэффициентов к ценам настоящей таблицы:
для труб диаметром до 1,0 м - 0,15;
то же от 1,0 до 1,5 м включительно - 0,2;
то же от 1,5 до 2,5 м включительно - 0,3;
то же более 2,5 м - 0,4.";
4.6.3. в примечании 11 цифру "11" заменить на цифру "10";
4.6.4. в примечании 12 цифры "11" и "12" заменить на цифры "10" и "11";
4.6.5. в примечании 13 цифру "12" заменить на цифру "10";
4.7. таблицу 2.19 дополнить примечанием следующего содержания:
"В пункт 27 включены:
согласование схематического плана станции с Белорусской железной дорогой;
согласование путевого плана перегона с Белорусской железной дорогой";
4.8. в таблице 2.21:
4.8.1. дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"
11  	Переездная сигнализация более, чем 
через два пути                     	К = 0,2  	На каждый             
дополнительный путь   	
                                                                           ";

4.8.2. примечание исключить;
4.9. дополнить главой 2.10 следующего содержания:

"Глава 2.10. Системы железнодорожной связи

2.10.1. В данном разделе приведены базовые цены на проектирование систем железнодорожной связи. Наряду с работами по разработке проектно-сметной документации учтены и не требуют дополнительной оплаты следующие работы и услуги:
составление технологического и строительного задания на приспособление помещений.
2.10.2. Требуют дополнительной оплаты и не учтены в стоимости основных проектных работ следующие виды работ и услуг:
затраты проектных организаций на согласование проектной документации;
проектные работы по защите от коррозии инженерных сетей и сооружений, а также проектирование переходов через естественные и искусственные преграды;
приспособление помещений;
обследование, сбор исходных данных и согласований на объектах, подлежащих расширению, реконструкции и техническому перевооружению;
линейные изыскания по трассам прокладки кабелей.
2.10.3. Стоимость разработки вариантов, если вариантность предусмотрена заданием на проектирование, определяется с коэффициентом в зависимости от объема выполняемых работ.
2.10.4. Стоимость проектирования работ по демонтажу и ликвидации инженерных систем определяется с понижающим коэффициентом 0,3 от стоимости проектирования.
2.10.5. Базовая цена проектирования двух и более зданий (сооружений), отнесенных к одному титулу, расположенных на одной или разных площадках, определяется суммированием цен на проектные работы по каждому зданию (сооружению).
2.10.6. Базовые цены рассчитаны без учета различных усложняющих (упрощающих) факторов, оказывающих влияние на стоимость проектных работ. Категория сложности проектирования объекта определяется в соответствии с приложением 6 Методических рекомендаций. Для определения категории сложности достаточно наличия одного из указанных там признаков.
2.10.7. Базовые цены на проектирование объектов железнодорожной связи приведены в таблицах 2.22 - 2.24.

Таблица 2.22. Линейные сооружения железнодорожной связи

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│                                            │    Значение     │          │
│    Наименование объекта проектирования,    │  натурального   │Стоимость,│
│единица измерения натурального показателя X │  показателя X   │   тыс.   │
│                                            │     объекта     │  рублей  │
│                                            │ проектирования  │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│1. Устройство переходов кабельных линий по  │    1 переход    │   1507   │
│железнодорожным мостам и путепроводам       │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│2. Устройство ответвлений от кабелей связи  │  1 ответвление  │   1877   │
│к сигнальным точкам, служебным зданиям, НРП │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3. Устройство наружных контуров заземления  │  1 устройство   │   3821   │
│устройств СЦБ и связи (посты ЭЦ, дома       │                 │          │
│связи, модули ЭЦ-ТМ, АПС и др.)             │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│4. Переустройство воздушной линии связи и   │1 переустройство │   7540   │
│поездной радиосвязи при пересечении с       │                 │          │
│автодорогами и линиями электропередачи      │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│5. Напольные устройства и кабельная сеть    │        5        │   7730   │
│двусторонней парковой связи на ж/д станции, │       10        │  15165   │
│стрелка                                     │       20        │  26444   │
│                                            │       30        │  43072   │
│                                            │       50        │  63390   │
│                                            │       100       │  95999   │
│                                            │       200       │ 156643   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│6. Переустройство напольных устройств и     │     1 точка     │   1616   │
│кабельной сети двусторонней парковой связи  │                 │          │
│на ж/д станции, точка                       │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│7. Сеть громкоговорящего оповещения на      │     1 фидер     │   3550   │
│станции, вокзале, на промышленной площадке  │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│8. Расчет влияния контактной сети на линии  │    1 расчет     │   4742   │
│связи (при двух влияниях)                   │                 │          │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

Примечания:
1. В стоимости проектных работ не учтены и требуют дополнительной оплаты:
восстановление зеленых насаждений и дорожных покрытий;
закрытые переходы, мостовые переходы;
установка регенерационных контейнеров на кабельных линиях связи.
2. При проектировании нескольких однотипных ответвлений и устройств (п. 2) стоимость проектирования каждого из последующих ответвлений и устройств определяется по таблице с применением корректирующего коэффициента К = 0,5.
3. При устройстве наружного контура заземления линейных сооружений связи на перегонах (КИП, ШПС и др.) стоимость проектирования определяется по п. 3 таблицы с применением корректирующего коэффициента К = 0,5. При проектировании нескольких однотипных заземлений стоимость проектирования каждого последующего определяется по п. 3 таблицы с применением корректирующего коэффициента К = 0,25.

Таблица 2.23. Сети и сооружения радиосвязи

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│                                            │    Значение     │          │
│    Наименование объекта проектирования,    │  натурального   │Стоимость,│
│единица измерения натурального показателя X │  показателя X   │   тыс.   │
│                                            │     объекта     │  рублей  │
│                                            │ проектирования  │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│1. Строительство отдельно стоящей           │      0,25       │   2208   │
│направляющей волноводной линии поездной     │        1        │   3734   │
│радиосвязи (ПРС), протяженностью (для одной │        5        │  14937   │
│линии), км:                                 │       10        │  29875   │
│                                            │       20        │  52662   │
│                                            │       50        │  82697   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│2. Линейные устройства в схеме направляющей │  1 устройство   │   2506   │
│линии ПРС                                   │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3. Антенна СВ диапазона стационарная        │    1 антенна    │   9370   │
│поездной радиосвязи                         │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│4. Антенна УКВ диапазона маневровой и       │    1 антенна    │   3174   │
│станционной радиосвязи                      │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│5. Радиостанция стационарная в готовом      │ 1 радиостанция  │   6985   │
│здании для поездной, маневровой или         │                 │          │
│станционной радиосвязи                      │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│6. Расчет надежности поездной радиосвязи и  │    1 участок    │   2216   │
│составление диаграммы уровней на участке    │                 │          │
│между двумя радиостанциями                  │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│7. Определение наведенных напряжений на     │ 1 расчет/секцию │   4742   │
│волноводных секциях от электрических и      │                 │          │
│магнитных влияний                           │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│8. Устройство проходов волноводной линии    │    1 проход     │   2653   │
│поездной радиосвязи на железнодорожных      │                 │          │
│мостах и путепроводах                       │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│9. Организация круга радиосвязи с           │     1 круг      │   7079   │
│подвижными объектами                        │                 │          │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

Примечания:
1. Ценами п. 1 таблицы учтена разработка трассы подвески волноводного провода поездной радиосвязи на проектируемой отдельно стоящей линии в составе планов и схем подвески. При разработке проекта подвески волноводной линии поездной радиосвязи на существующей линии продольного электроснабжения или автоблокировки применяется коэффициент К = 0,6, а при подвеске на опорах контактной сети К = 0,7.
2. Ценами п. 2 таблицы учтена разработка схем включения линейных устройств ПРС - индуктивной запитки, ответвления, кабельного перехода, секционирования, анкеровки волноводного провода. Для каждого последующего аналогичного линейного устройства применяется корректирующий коэффициент К = 0,5.
3. Ценами п. 3 - 4 таблицы не учтены и определяются дополнительно проектирование мачтовых устройств, механизмов подъема, спуска и осмотра антенн, моделирование антенн, испытание опытных образцов антенн, элементов антенн, устройство молниезащиты.
4. Ценами п. 5 таблицы не учтено и определяется дополнительно проектирование источников гарантированного электропитания.
5. Стоимости проектирования радиостанций на перегоне в шкафу с устройством терморегуляции определяются по п. 5 таблицы с применением корректирующего коэффициента К = 1,3.

Таблица 2.24. Станционные устройства железнодорожной связи

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│                                            │    Значение     │          │
│    Наименование объекта проектирования,    │  натурального   │Стоимость,│
│единица измерения натурального показателя X │  показателя X   │   тыс.   │
│                                            │     объекта     │  рублей  │
│                                            │ проектирования  │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│1. Станция оконечная или промежуточная с    │    1 станция    │  13150   │
│синхронной системой передачи уровня STM-    │                 │          │
│4/16                                        │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│2. Станция оконечная или промежуточная с    │    1 станция    │   8277   │
│синхронной системой передачи уровня STM-1/4 │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3. Станция оконечная или промежуточная с    │       30        │  11672   │
│системой передачи плезиохронной цифровой    │       60        │  15557   │
│иерархии при количестве каналов             │      120        │  21212   │
│ввода/вывода 2. Станция оконечная или       │      240        │  29414   │
│промежуточная с синхронной системой         │                 │          │
│передачи уровня STM-1/4                     │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│4. Система вторичного электропитания с      │    1 система    │   7907   │
│преобразователем напряжения                 │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│5. Разработка структурных схем организации  │        5        │   5961   │
│связи и передачи информации при количестве  │       10        │  10484   │
│структурных элементов (территориальных      │       15        │  14380   │
│объектов) в схеме                           │       20        │  20047   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│6. Коммутатор оперативно-технологической    │    10 портов    │   8935   │
│связи (ОТС) исполнительной,                 │    30 портов    │  15911   │
│распорядительно-исполнительной,             │    60 портов    │  25706   │
│распорядительной станции в готовом здании с │   120 портов    │  45876   │
│количеством портов                          │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│7. Организация оперативно-технологической   │    1 объект     │   2655   │
│проводной связи на охраняемом переезде, в   │                 │          │
│модуле или другом объекте на станции или    │                 │          │
│перегоне                                    │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│8. Система документированной регистрации    │        4        │   1966   │
│переговоров, емкостью каналов               │        8        │   3592   │
│                                            │       16        │   5312   │
│                                            │       32        │   7266   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│9. Аппаратный комплекс двусторонней         │        1        │   6888   │
│парковой связи в готовом здании при         │        2        │  10395   │
│количестве командиров                       │        3        │  14364   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│10. Вспомогательное оборудование связи      │  1 устройство   │   2171   │
│(модем, коммутатор, преобразователь         │                 │          │
│интерфейса, медиаконвертер, KVM             │                 │          │
│переключатель или удлинитель, репитер,      │                 │          │
│дегидратор и др.)                           │                 │          │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│11. Автоматизированное рабочее место (АРМ)  │ 1 рабочее место │   1622   │
│для мониторинга и управления устройствами   │                 │          │
│связи, сигнализации, электропитания и др.   │                 │          │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

Примечания:
1. Ценами таблицы не учтены:
приспособление помещений для размещения проектируемого оборудования;
автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации;
кондиционирование;
внешнее электроснабжение.
2. Ценами п. 1 - 3 данной таблицы учтена стоимость проектирования систем передачи как на отдельных соединительных линиях, так и на сетях всех видов.
3. Стоимость проектирования двух и более структурных схем (п. 5 таблицы), отнесенных к одному титулу, определяется их суммированием.
4. Определение стоимости дооснащения существующего оборудования дополнительными платами (модулями) определяется по соответствующим пунктам данной таблицы, с применением корректирующего коэффициента К = 0,1 для каждого типа плат (модулей). Общий корректирующий коэффициент определяется путем суммирования, однако не должен превышать К = 0,5.".

5. В графе "Номера таблиц, пунктов" таблицы 2.18 Сборника цен на проектирование объектов производства минеральных удобрений и других химических производств (СЦ 6-2012), утвержденного приказом Минстройархитектуры от 30 июля 2012 г. N 246 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", слова "Таблица 2.15, п. 1 - 99" заменить словами "Таблица 2.15, п. 1 - 94".
6. Значения базовых цен пункта 1.7 таблицы 2.3 Сборника цен на проектирование объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (СЦ 8-2012), утвержденного приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", дополнить цифрами "2463369" и "2794132".
7. Раздел 1 Сборника цен на проектирование предприятий транспорта, хранения нефтепродуктов (СЦ 9-2012), утвержденного приказом Минстройархитектуры от 28 августа 2012 г. N 267 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6. Разработка раздела "Паспорт проекта" или каталожных листов проекта определяется в размере 2% от базовой стоимости проектных работ".
8. Внести в Сборник цен на выполнение комплексных научных изысканий по недвижимым историко-культурным ценностям (СЦ 10-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 августа 2012 г. N 267 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения и дополнение:
8.1. исключить пункт 17 Общих положений;
8.2. пункт 3 подпункта 2.2 Главы 2 раздела 1 дополнить предложением следующего содержания:
"При одновременном влиянии на трудоемкость нескольких факторов соответствующие коэффициенты перемножаются".
8.3. Таблицу 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5.10. Базовые цены на выполнение работ по выбору образцов для проведения специальных лабораторных исследований археологических находок

Измеритель - образец
 N  
п/п 	
                   Наименование работ                    	 Базовая  
  цена,   
 тыс.руб. 	
 1  	Выбор образца из металла, камня, злаков, костей,         
древесины, растительных спор, кожи, керамики, ткани      	    80    	
 2  	Выбор пробы из ценных металлов, камня и других природных 
или искусственных материалов, которые имеют повышенную   
историческую ценность                                    	    85    	
                                                                           ".

9. В пункте 6 таблицы 2.1 раздела 2 Сборника цен на проектирование объектов рыбного хозяйства (СЦ 12-2012), утвержденного приказом Минстройархитектуры от 30 июля 2012 г. N 246 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", цифры "3744" заменить цифрами "37444".
10. Таблицу 2.37 раздела 2 Сборника цен на проектирование промышленных печей, сушил, дымовых и вентиляционных труб, конструкций тепловой изоляции и антикоррозионной защиты (СЦ 16-2012), утвержденного приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.37

Измеритель - ковш
 N  
п/п 	Емкость ковша, значение натурального 
 показателя X объекта проектирования 	 Единица измерения 
   натурального    
   показателя X    	 Базовая  
   цена,  
 тыс.руб. 	
 1  	  130                                	         т         	   10077  	
 2  	  200                                	         т         	   10556  	
                                                                           ".

11. Внести в Сборник цен на разработку градостроительных проектов (СЦ 17-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения:
11.1. в главе 2.4:
11.1.1. абзац третий подпункта 2.4.5 изложить в следующей редакции:
"- приобретение топографических и картографических материалов (10% базовой цены или по субподрядным договорам)";
11.1.2. в подпункте 2.4.8 абзац третий исключить.
12. Внести в Сборник цен на обследовательские работы по выявлению технического состояния, разработке мероприятий по ремонту и усилению строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений (СЦ 18-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения:
12.1. по тексту Сборника название главы 2.5 изложить в следующей редакции:

"Глава 2.5. Составление технического отчета";

12.2. в разделе 1:
в подпункте 1.2 слова "проектной документации" заменить словами "обследовательских работ";
     в  подпункте  1.4  после  слов  "с  коэффициентом  К  = 1,0" дополнить
                                                         0

словами "объектов незавершенного строительства К  = 0,8";
                                                0

12.3. в главе 2.1 раздела 2:
в части первой подпункта 2.1.1 после слов "работ по обследованию зданий и сооружений" дополнить словами "подготовке технического заключения";
в части второй подпункта 2.1.1 слово "разделам" заменить словом "главам";
в подпункте 2.1.2 после слов "по обследованию зданий и сооружений" дополнить словами "подготовке технического отчета";
в подпункте 2.1.7 после слов "ограничивающих габариты" дополнить словами "здания или";
пункт 2 примечания к таблице 2.2 изложить в следующей редакции:
"2. Категория сложности назначается по максимальному критерию";
12.4. абзац первый подпункта 2.2.2 главы 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.2. Стоимость сбора исходных данных на 100 куб.м определяется в зависимости от высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:";
12.5. в главе 2.3:
абзац первый подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Стоимость сбора исходных данных на 100 куб.м определяется в зависимости от высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:";
в подпункте 2.3.2 цифры "2.8 и 2.9" заменить цифрами "2.9 и 2.10";
12.6. в главе 2.4:
название главы изложить в следующей редакции:

"Глава 2.4. Указания о порядке определения стоимости выполнения работ по обследованию зданий и сооружений";

абзац первый подпункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:
"2.4.2. Стоимость сбора исходных данных на 100 куб.м определяется в зависимости от высоты здания, категории сложности здания и категории сложности работ:";
     в подпункте 2.4.7 "К  " заменить на "К  ";
                         31                26

12.7. в главе 2.5:
название главы изложить в следующей редакции:

"Глава 2.5. Составление технического отчета";

подпункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
"2.5.2. Стоимость разработки рекомендаций на 100 куб.м определяется в зависимости от высоты, категории сложности здания и категории сложности работ:
по таблице 2.19 - для одноэтажных зданий;
по таблице 2.20 - для многоэтажных зданий.
     Стоимость  разработки  рекомендаций  для  усиления и ремонта отдельных
строительных  конструкций  зданий  определяется  по  таблицам 2.19 и 2.20 с
учетом  процентного  соотношения стоимости выполнения отдельных видов работ
согласно таблице 2.14 (коэффициент К  ).";
                                    24

12.8. в подпункте 2.7.1 главы 2.7 слово "проверочных" исключить.
13. Внести в Сборник цен на выполнение инженерных изысканий для строительства (СЦ 19-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 августа 2012 г. N 267 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения:
13.1. таблицу 4.47 раздела 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.47

Натуральный показатель - 1 строение
 N  
п/п 	                Наименование работы                 	 Базовая цена, 
    тыс.руб.   	
 1  	Сбор сведений по инвентаризации строений            	       28      	
                                                                           ";

13.2. пункт 21 таблицы 10.10 изложить в следующей редакции:

"
 N  
п/п 	   Глубина    
 выработки, м 	         Категория породы / цена, тыс.руб.           	
		I 	 II 	III 	 IV 	 V  	 VI 	VII 	VIII 	 IX 	 X  	 XI 	
                   Сечение горной выработки - 4,0 кв.м:                  
                       Приток воды до 6 куб.м/ч вкл.                     	
 21 	До 10 вкл.    	85	144 	229 	312 	347 	360 	386 	 429 	518 	566 	604 	
                                                                           ";

13.3. подпункт 18.1.2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18.1.2. Необходимость применения укрупненных цен (взамен соответствующих единичных цен) для определения стоимости изысканий определяется подрядчиком, несущим ответственность за формирование стоимости";
13.4. пункты 5, 6, 7 и 10 примечания к табл. 18.1 раздела 18 изложить в следующей редакции:
"5. Базовая цена на проведение инженерно-геологических изысканий (таблица 18.1 § 3) приведена для трассы при глубине горных выработок 7,0 м и расстояниями между ними 150 м". Далее - по тексту.
"6. Базовая цена инженерно-геологических изысканий для зданий и сооружений (п. 4) принята для инженерно-геологических условий I категории сложности и III уровня ответственности зданий и сооружений при общем объеме исследуемого грунта под пятном посадки зданий и сооружений до 5000 куб.м включительно. При общем объеме исследуемого грунта от 5000 до 15000 куб.м включительно базовая цена определяется по ценам таблицы 18.1 с применением коэффициента 0,85; при объеме исследуемого грунта от 15000 до 30000 куб.м включительно с применением коэффициента 0,75; при объеме исследуемого грунта свыше 30000 куб.м базовая цена определяется с применением коэффициента 0,65.
7. При выполнении изысканий а) в инженерно-геологических условиях II категории сложности применять коэффициент 1,2, в инженерно-геологических условиях III категории сложности применять коэффициент 1,5, б) для зданий и сооружений II уровня ответственности применять коэффициент 1,167, I уровня ответственности применять коэффициент 1,33.";
"10. Для пунктов 3 и 4 таблицы 18.1 базовая цена единицы объема работ определена для проведения полевых изысканий на территории г. Минска и пригородной зоны г. Минска. В случае выполнения полевых изысканий за пределами территории г. Минска и пригородной зоны г. Минска стоимость изысканий определяется с применением коэффициентов:
а) При выполнении полевых изысканий на территориях областных центров (кроме г. Минска) и городов областного подчинения с населением более 50 тыс. жителей применять К = 0,8.
б) При выполнении полевых изысканий за пределами территорий г. Минска, его окрестностей и территорий, указанных в пункте "а", применять К = 0,7.
Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет, составление программы производства работ, а также использование лабораторных исследований определяются по таблицам соответствующих видов работ раздела 14 настоящего Сборника".
14. Внести в Сборник цен на проектирование зданий жилищно-гражданского назначения (СЦ 20-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения и дополнения:
14.1. абзац второй пункта 1.2 исключить;
14.2. абзац второй пункта 1.11 после слов "по действующей нормативной" дополнить словом "базе";
14.3. абзац второй пункта 1.14 после слов "благоустройства территории" дополнить словом "застройки";
14.4. в подпункте 2.1.1.1 после слов "озеленению территории" исключить слово "жилой";
14.5. в главе 2.1:
14.5.1. подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"2.1.4. "Общеплощадочные решения объектов выборочной застройки";
14.5.2. пункт 2.1.4.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.4.1. В настоящем подразделе представлены базовые цены на разработку раздела "Генеральный план", представляющие объект проектирования "Общеплощадочные решения объектов выборочной застройки" объекта строительства жилищно-гражданского назначения, разработка проектной документации которого производится вне проектов застройки микрорайона, квартала, жилой группы, градостроительного комплекса (выборочная застройка). Стоимость разработки проектной документации, определенная согласно положениям настоящего подраздела, подлежит применению дополнительно к стоимости основных проектных работ, установленных для объекта проектирования (строительства) настоящим Сборником цен.
Стоимость разработки раздела "Генеральный план" определяется по таблице 2.7, и учитывает разработку общеплощадочных решений территорий выборочной застройки объектов жилищно-гражданского назначения, и включает разработку проектных решений по размещению объектов проектирования (строительства) на территории, определенной разрешительной документацией на строительство объекта, организации рельефа, благоустройству и озеленению территории, размещению на ней малых архитектурных форм, устройству проездов и пешеходных связей, разработку сводного плана инженерных сетей.
Состав проектной документации раздела "Генеральный план и транспорт", учтенный в размере базовых цен, представленных таблицей 2.7, установлен согласно нормативным требованиям СНБ 1.03.02-96 и СТБ 2073-2010";
14.5.3. в таблице 2.7:
14.5.3.1. наименование объекта проектирования изложить в следующей редакции:
"Общеплощадочные решения объектов выборочной застройки. Раздел "Генеральный план" (утверждаемая архитектурная часть, разбивочный план, план организации рельефа, план земляных масс, сводный план инженерных сетей, план благоустройства) территорий объектов жилищно-гражданского назначения площадью, га:";
14.5.3.2. дополнить значение натурального показателя объекта проектирования цифрой "0,2" и базовую цену цифрой "23695";
14.6. в главе 2.2:
14.6.1. из наименования главы исключить слова "жилой группы, градостроительного комплекса, промышленной зоны промышленного предприятия";
14.6.2. из абзаца первого подпункта 2.2.1 исключить слова "жилой группы, градостроительного комплекса или промышленной зоны промышленного предприятия";
14.6.3. в таблице 2.8 наименование объекта проектирования изложить в следующей редакции:
"Архитектурно-планировочные решения застройки. Генеральный план застройки (утверждаемая архитектурная часть, разбивочный план, план организации рельефа, план земляных масс, сводный план инженерных сетей, план благоустройства) территории застройки площадью, га:";
14.7. из пункта 6 примечания к таблице 2.10 второе предложение исключить;
14.8. таблицу 2.12 дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Стоимость проектирования гостиниц с ресторанами общего пользования определяется суммированием стоимостей, как гостиницы и ресторана с учетом понижающего коэффициента.";
14.9. главу 2.3 дополнить разделом 2.3.10 следующего содержания:
"2.3.10. Проектирование общежитий.
2.3.10.1. Базовые цены основных проектных работ на проектирование общежитий приведены в таблице 2.19:

Таблица 2.19

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐
│                                             │    Значения     │         │
│                                             │  натурального   │ Базовая │
│     Наименование объекта проектирования     │показателя, кв.м │  цена,  │
│                                             │  общей площади  │ тыс.руб.│
│                                             │     здания      │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│1. Здания общежитий                          │        750      │  247326 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       1500      │  288976 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       3000      │  393101 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       5000      │  566644 │
│                                             │                 │         │
│                                             │      10000      │  907218 │
│                                             │                 │         │
│                                             │      15000      │ 1259847 │
│                                             │                 │         │
│                                             │      20000      │ 1688583 │
│                                             │                 │         │
│                                             │      30000      │ 2133399 │
│                                             │                 │         │
│                                             │      40000      │ 2247526 │
│                                             │                 │         │
│                                             │      80000      │ 3816131 │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘

Примечания:
1. Для общежитий с общими кухнями и санузлами к соответствующим стоимостям таблицы применять коэффициент 0,95.
2. При разработке общежитий с размещением в подвале здания подсобных помещений, подполья (подпольных каналов для пропуска инженерных коммуникаций), при наличии в здании технического этажа к соответствующим стоимостям таблицы применять коэффициенты: 1,1 - для зданий до 5 (включительно) этажей; 1,05 - для зданий этажностью от 6 до 9 этажей; 1,025 - для 10- и более этажных зданий.";
14.10. из таблиц Б.1 и Б.2 исключить слово "кондиционирование".
15. Внести в Сборник цен на проектирование объектов инженерного обеспечения инфраструктуры (СЦ 22-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 29 октября 2012 г. N 342 "Об утверждении Сборника цен на проектирование объектов инженерного обеспечения инфраструктуры (СЦ 22-2012)", следующие изменения:
15.1. подпункт 1.12 раздела 1 исключить;
15.2. подпункт 2.7.5 главы 7 исключить.
16. Внести в Сборник цен на проектирование объектов связи (СЦ 23-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения:
16.1. в пункте 2 таблицы 2.1 раздела 2 цифры "11056" заменить цифрами "1107";
16.2. в графах 2 и 3 пункта 5 "Переключение кабелей абонентских и соединительных линий в здании АТС (при замене действующей станции), при количестве номеров" таблицы 2.1 цифры "300" и "6868" исключить;
16.3. пункт 5 примечания к таблице 2.1 исключить.
17. Внести в Сборник цен на проектирование систем безопасности (СЦ 24-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения и дополнения:
17.1. в таблице 2.1:
в пункте 17 примечания цифры "7862" заменить цифрами "3790";
в пункте 18 примечания цифры "2196" и "2635" заменить цифрами "3287" и "4600";
17.2. в подпункте 2.12.1 слова "в таблице 2.2" заменить словами "в таблице 2.12";
17.3. в примечании к таблице 2.6:
в пункте 2 слова "Определяется по таблице 4.7" заменить словами "Определяется по таблице 2.7";
в пункте 6 слова "Определяется по таблице 4.6" заменить словами "Определяется по таблице 2.7";
17.4. дополнить таблицу 2.10 примечаниями следующего содержания:
"Примечания:
1. Ценами таблицы не учтены и требуют дополнительной оплаты следующие работы:
электроснабжение систем противодымной защиты;
разработка архитектурной и строительной частей проекта для обеспечения систем противодымной защиты (шахты, венткамеры, фундаменты и пр.);
автоматизация систем противодымной защиты.
2. Для зданий с лестничными клетками Н2 применять коэффициент 1,35.
3. Для гаражей-стоянок, встроенных в здание иного назначения, применять коэффициент 1,7.
4. Для зданий лечебно-профилактического назначения, в которых выполняется только система подпора воздуха, применять коэффициент 0,4.
5. Для систем дымоудаления с естественным побуждением применять коэффициент 0,7.
6. При совмещении противодымной и общеобменной вентиляции применять коэффициент 1,5.";
17.5. пункты 5 - 10 примечаний к таблице 2.13 исключить;
17.6. из пункта 1 примечаний к таблице 2.18 слова: "(п. 1 - 32 камеры, п. 2 - 64 камеры, п. 3 - 600 камер, п. 12 - 600 камер)" исключить.
18. Внести в Сборник цен на проектирование объектов энергетики (СЦ 26-2012), утвержденный приказом Минстройархитектуры от 28 июня 2012 г. N 205 "Об утверждении Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2012 году", следующие изменения и дополнения:
18.1. исключить подпункты 1.7.9 и 1.7.10 раздела 1;
18.2. главу 2.4 изложить в следующей редакции:

"Глава 2.4. Отдельные котельные

2.4.1. Базовые цены на проектирование отдельных котельных (топливо: газ, мазут) приведены в таблице 2.3.1:

Таблица 2.3.1

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐
│                                             │    Значение     │         │
│                                             │  натурального   │ Базовая │
│     Наименование объекта проектирования     │  показателя X   │  цена,  │
│                                             │     объекта     │ тыс.руб.│
│                                             │ проектирования  │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│Отдельная котельная суммарной                │      0,344      │   63951 │
│теплопроизводительностью котлов, Гкал/ч      │                 │         │
│                                             │         1       │  123015 │
│                                             │                 │         │
│                                             │         5       │  357966 │
│                                             │                 │         │
│                                             │        10       │  636384 │
│                                             │                 │         │
│                                             │        20       │ 1136400 │
│                                             │                 │         │
│                                             │        30       │ 1590960 │
│                                             │                 │         │
│                                             │        40       │ 2116545 │
│                                             │                 │         │
│Отдельная котельная суммарной                │        50       │ 2642130 │
│теплопроизводительностью котлов, Гкал/ч      │                 │         │
│                                             │       100       │ 3202375 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       150       │ 3899699 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       200       │ 4483666 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       250       │ 4996609 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       300       │ 5458982 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       350       │ 5882575 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       400       │ 6275201 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       450       │ 6644105 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       500       │ 6993122 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       550       │ 7323672 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       600       │ 7640017 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       650       │ 7942442 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       700       │ 8233218 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       750       │ 8514477 │
│                                             │                 │         │
│                                             │       800       │ 8784372 │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘

Примечания:
1. Стоимость проектирования отопительной котельной приведена для закрытой системы ГВС.
2. Для котельной с открытой или централизованной системой ГВС стоимость проектирования применяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,2.
3. Для промышленно-отопительной котельной (при доле паровой нагрузки выше 30%) стоимость проектирования применяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3.
4. Стоимость проектирования котельных, работающих на твердом топливе, определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,1 для котельных мощностью 50 Гкал/ч и выше; 1,3 - для котельных мощностью от 20 до 50 Гкал/ч; 1.6 - для котельных мощностью менее 20 Гкал/ч.
При ручной загрузке топлива к ценам таблицы применяется коэффициент 0,9.
5. При установке на котельной турбоагрегата стоимость проектирования определяется по таблице 2.2.
6. Стоимость проектирования блочной мини-ТЭЦ определяется отдельно исходя из номинальной мощности по ценам данной таблицы с применением коэффициента 1,25 дополнительно к стоимости реконструкции основного энергоисточника.

2.4.2. Базовая цена на проектирование отдельных мини-котельных и котельных до 0,200 МВт приведена в таблице 2.3.2:

Таблица 2.3.2

     Наименование объекта проектирования     	    Значение    
  натурального  
  показателя X  
     объекта    
 проектирования 	
 Базовая  
  цена,   
 тыс.руб. 	
Мини-котельные и котельные                   
теплопроизводительностью до 0,172 Гкал/ч     	     Объект     	  16578   	

Примечания:
1. Цены на проектирование определяются с применением дополнительных коэффициентов на вид используемого топлива:
а) твердое топливо с механизированной подачей и механизированным расходным складом некомплектной поставки - 1,6;
б) твердое топливо с ручной подачей и расходным складом - 0,9;
в) природный газ - 1,1;
г) жидкое топливо с расходным топливохранилищем - до 1,2.
2. При использовании двух видов топлива дополнительно к коэффициентам п. 1 применяется коэффициент - 1,1.
3. Для пристроенных, встроенных и крышных котельных применять соответствующий понижающий коэффициент на совмещение строительных конструкций с основным строительным объемом - до 0,8.
4. Для поквартирного автономного теплоснабжения данная таблица неприменима. Руководствоваться требованиями Методических рекомендаций или СЦ 22-2012.
5. Данная таблица применяется как для мини-котельных с количеством котлов не более 2, так и для котельных общей теплопроизводительностью до 200 кВт независимо от количества и единичной мощности устанавливаемых котлов.
6. Коэффициент перевода теплопроизводительности принят 1 МВт = 0,86 Гкал/ч.";
18.3. в подпункте 2.13 главы 2.10 слова "теплоцентралей (ТЭЦ)" заменить словами "отдельных котельных";
18.4. в таблицу 3.1 добавить пункт 8 следующего содержания:

"
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│8. Схема внешнего электроснабжения нового          │   до 10   │  192875 │
│потребителя с электрической нагрузкой, МВт         │           │         │
│                                                   │  11 - 30  │  341943 │
│                                                   │           │         │
│                                                   │  31 - 50  │  394544 │
│                                                   │           │         │
│                                                   │  51 - 100 │  683871 │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘
                                                                           ";

18.5. в главе 3.4:
18.5.1. в подпункте 3.4.1:
18.5.1.1. подпункты "в)" и "и)" исключить;
18.5.1.2. подпункт "е)" изложить в следующей редакции:
"е) раздела "Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием;";
18.5.2. в подпункте 3.4.3:
18.5.2.1. подпункт "в)" исключить;
18.5.2.2. подпункт "г)" изложить в следующей редакции:
"г) раздела "Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием;";
18.5.2.3. в последнем абзаце после слов "элемент распределительного устройства" дополнить словами" (трехфазный комплект)" и далее по тексту;
18.5.2.4. в таблице 3.3:
в строках с 1 по 7 цифры "14645; 20830; 34083; 56434; 74281; 11142; 13574" заменить цифрами "10881; 15477; 25324; 41930; 55191; 8279; 10085" соответственно;
примечания к таблице изложить в следующей редакции:
"Примечания:
1. При проектировании распределительного устройства с применением элегазового комплектного распределительного устройства или компактных элегазовых модулей к соответствующим позициям таблицы вводится повышающий коэффициент 3,0. В данном случае под элементом распределительного устройства понимается элегазовый модуль либо элегазовый блок (присоединения, секционной или шиносоединительной связи).
2. При выполнении предварительных компоновочных решений применяется коэффициент 0,05 к соответствующим позициям таблицы 3.3.
3. Стоимость разработки технических требований к оборудованию определена в размере 7,5% от соответствующих позиций таблицы 3.3.
4. При разработке разделов в сокращенном объеме вводится понижающий коэффициент Коб = 0,1 - 1.
5. При необходимости замены шинных, линейных пролетов, шинных мостов к позициям 10 - 17 таблицы 3.3 применяется объемный коэффициент 0,1.";
18.5.3. подпункт 3.4.4 исключить;
18.5.4. таблицы 3.4 и 3.5 исключить;
18.5.5. в пункте 1 таблицы 3.6 слово "установок" заменить словом "уставок";
18.5.6. в подпункте 3.4.6 подпункты "б)" и "и)" изложить в следующей редакции:
"б) архитектурно-строительная часть (планы фундаментов, планы этажей, кровли, план полов, ведомость отделки, разрезы, фасады, цветовое решение фасадов, устройство утепления фасадов, узлы, спецификация материалов, чертежи архитектурно-строительных изделий, устройство кабельных каналов);";
"и) "организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием;";
18.5.7. подпункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
"3.4.7. Относительное распределение стоимости разработки разделов проектно-сметной документации по зданиям на территории подстанций 35 кВ и выше приведено в таблице 3.8. Разработка раздела по освещению территории подстанции включает освещение на порталах (22%), прожекторное (39%) и охранное (39%) и учитывается соответствующим объемным коэффициентом.";
18.5.8. в столбце 11 таблицы 3.8 слово "эксплуатации" заменить словами "и условия труда";
18.5.9. в подпункте 3.4.8 подпункт "б)" изложить в следующей редакции:
"б) архитектурно-строительная часть (план подстанции, молниеотводы, порталы, модули оперативного пункта управления, камера необслуживаемого усилительного пункта, надворные уборные, маслосборники, пожарные резервуары);";
18.5.10. подпункт 3.4.12 исключить;
18.5.11. таблицу 3.12 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3.12

Электрическая
    часть    
 подстанции  	Архитектурно- 
 строительная 
    часть     	АСКУЭ 
 или  
АСКПКЭ	   Пожарная   
сигнализация, 
  оповещение  	  Охранная   
сигнализация;
    СКУД     	Средства
 связи  	
     21      	      20      	  13  	      13      	     16      	   17   	
                                                                           ".

18.6. в главе 3.5:
18.6.1. подпункты 3.5.6, 3.5.7 и 3.5.8 изложить в следующей редакции:
"3.5.6. В таблице 3.15 приведены базовые цены на проектирование новых опор (конструкторская документация марки "КМ").
3.5.7. В таблице 3.15а приведены базовые цены на модернизацию опор (конструкторская документация марки "КМ").
3.5.8. В таблице 3.15б приведены базовые цены на проектирование привязки готовых проектов опор под новые условия эксплуатации (конструкторская документация марки "КМ").";
18.6.2. дополнить подпунктами 3.5.9 и 3.5.10 следующего содержания:
"3.5.9. Базовые цены на проектирование новых опор, на модернизацию опор и на проектирование привязки готовых проектов опор под новые условия эксплуатации в части раздела "Электротехническая часть" составляют 80% от стоимости соответствующего раздела марки "КМ" (по таблицам 3.15, 3.15а, 3.15б).
Под разработкой конструкторской документации марки "Электротехническая часть" понимается создание математической модели для оптимизации геометрической схемы конструкции опоры, с последующей проверкой параметров конструкции опоры:
по условиям гололедообразования;
по условиям пляски проводов;
по условиям сброса гололеда;
по условиям вибрации проводов и тросов;
по условиям электротехнической безопасности подъема персонала на опору;
по обеспечению требований нормативных документов (ТКП 339-2011) в части соблюдения изоляционных расстояний в различных режимах работы;
по условиям обеспечения грозозащиты ВЛ;
расчет нагрузок от проводов и тросов на конструкцию опоры, подготовка и выдача технического задания для разработки конструкторской документации марок "КМ", "КЖ", "КР".
3.5.10. Базовые цены на проектирование новых опор, на модернизацию опор и на проектирование привязки готовых проектов опор под новые условия эксплуатации в части раздела "КЖ" составляют 85% от стоимости соответствующего раздела марки "КМ" (по таблицам 3.15, 3.15а, 3.15б).
Под проектированием нового фундамента понимается создание и расчет оптимального варианта конструкции фундамента, отвечающего требованиям соответствующих действующих ТНПА и техническому заданию на проектирование, исходя из определяющих условий, таких как геологические (прочность грунтов основания), типа и величины нагрузок, способа изготовления и материала, удобства доставки элементов или материалов фундаментов на место их установки, в отличие от типового, т.е. специально разработанного для определенного диапазона нагрузок и геологических условий, и изготавливаемых промышленным методом.
Результатом работы является конструкторская документация марки "КЖ" (Конструкции железобетонные) или "КР" (Конструктивные решения) в зависимости от материала фундамента.";
18.6.3. таблицу 3.15б изложить в следующей редакции:

"Таблица 3.15б

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│                                │         Базовая цена, тыс.руб.         │
│                                ├────────────────────────────────────────┤
│          Высота опоры          │   Количество цепей на опоре, тыс.руб.  │
│                                ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│                                │    1    │    2    │    3    │4 и более │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1. 40 м и менее                 │  10083  │  10859  │  11247  │  11634   │
│2. Св. 40 до 50 м               │  11479  │  12255  │  12643  │  13031   │
│3. Св. 50 до 60 м               │  12922  │  13698  │  14086  │  14473   │
│4. Св. 60 до 70 м               │  14427  │  15202  │  15590  │  15978   │
│5. Св. 70 до 80 м               │  15838  │  16614  │  17002  │  17390   │
│6. Св. 80 до 90 м               │  17219  │  17995  │  18383  │  18770   │
│7. Св. 90 до 100 м включительно │  18615  │  19391  │  19779  │  20167   │
└────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
                                                                           ";

18.7. таблицу 3.19 дополнить пунктами 64 и 65 следующего содержания:

"
64. Устройство делительной          
автоматики на базе отдельного       
устройства                          	17398 	 6960 	 8699  	 6088 	 1739  	
65. Устройство делительной          
автоматики в составе устройства РЗА 	 6960 	 2784 	 3480  	 2435 	  696  	
                                                                           ";

18.8. в примечании к таблице 3.19:
пункт 3 исключить;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. При проектировании делительной автоматики на станции или подстанции по сложным алгоритмам с выполнением сбора и анализа доаварийного режима вводится повышающий коэффициент 1,3.";
18.9. таблицу 3.22:
18.9.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"
18. Расчет статической устойчивости электрических  
систем в разветвленной сети с учетом регуляторов   
любого типа 3-й категории сложности                	Один       
расчетный  
шаг        	   255   	
                                                                           ";

18.9.2. пункты 3 и 4 примечания исключить;
18.10. примечание 2 таблицы 3.24 исключить;
18.11. пункт 11 таблицы 3.27 изложить в следующей редакции:

"
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────┐
│11. Панель электропитания с токораспределительной │              │       │
│сетью при количестве присоединений:               │              │       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤
│ до 6                                             │Одна панель   │  5747 │
│ от 6 до 13                                       │              │  7468 │
│ от 13 до 20                                      │              │  8588 │
│ более 20                                         │              │  9875 │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┘
                                                                           ";

18.12. главу 3.9 изложить в следующей редакции:

"Глава 3.9. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и автоматизированные системы контроля показателей качества электроэнергии

3.9.1. Базовые цены для определения стоимости проектирования автоматизированной системы АСКУЭ или АСКПКЭ (далее - система) приведены в таблицах 3.30 - 3.32.
Ценами таблиц 3.30 - 3.32 не учтена стоимость проектирования:
внешних каналов связи;
прикладного программно-математического обеспечения;
кабельной канализации.
3.9.2. В таблице 3.30 приведены базовые цены для определения стоимости проектирования системы уровня объекта электроэнергетики (подстанций 35 - 750 кВ). При разработке АСКУЭ и АСКПКЭ как независимых систем соответствующие позиции таблицы учитываются раздельно для каждой из систем.
Результатами выполнения работ, предусмотренных таблицей 3.30, являются:
по позиции 1 - техническое задание на создание системы <1>;
по позиции 2 - технические требования к закупаемому оборудованию системы;
по позициям 3 - 8 - проектная документация на систему.
--------------------------------
<1> В соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.

Таблица 3.30

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────┐
│                                          │     Натуральный     │Базовая │
│   Наименование объекта проектирования    │     показатель      │ цена,  │
│                                          │(значение) X объекта │  тыс.  │
│                                          │   проектирования    │  руб.  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│1. Разработка технического задания на     │                     │        │
│создание системы:                         │                     │        │
│   220 - 750 кВ                           │   Одна подстанция   │ 32700  │
│   35 - 110 кВ                            │   Одна подстанция   │ 26800  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│2. Разработка технических требований к    │                     │        │
│закупаемому оборудованию системы:         │                     │        │
│   220 - 750 кВ                           │   Одна подстанция   │ 27691  │
│   35 - 110 кВ                            │   Одна подстанция   │ 23830  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│3. Устройства сбора данных                │   Одно устройство   │  8588  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│4. Устройства передачи данных, модемы,    │   Одно устройство   │  2171  │
│преобразователи интерфейсов, коммутаторы, │                     │        │
│медиаконверторы и т.д.                    │                     │        │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│5. Разработка задания заводу-изготовителю │      Один шкаф      │ 10330  │
│на нетиповой шкаф (или панель)            │                     │        │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│6. Измерительные каналы (комплексы)       │                     │        │
│(далее - ИК):                             │                     │        │
│   220 - 750 кВ                           │       Один ИК       │  4520  │
│   35 - 110 кВ                            │        То же        │  3597  │
│   6 - 10 кВ                              │         -"-         │  1391  │
│   0,4 (0,22) кВ                          │         -"-         │   710  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│7. Сеть передачи данных при количестве    │          10         │  6449  │
│устройств                                 │          30         │  9395  │
│                                          │          50         │ 16495  │
│                                          │         100         │ 23717  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│8. Интеграция со смежными системами.      │    Одна система     │  4000  │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│9. Предпроектное обследование центров     │      Один ЦСОД      │  9000  │
│сбора и обработки данных (ЦСОД),          │                     │        │
│располагаемых вне проектируемых подстанций│                     │        │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│10. Средства вычислительной техники ЦСОД: │                     │        │
│    сервер                                │     Один сервер     │  9000  │
│    АРМ                                   │      Один АРМ       │  3500  │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────┘

Примечания:
1. В состав ИК входят: измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи, счетчики электроэнергии (или датчики, измерительные преобразователи и т.д.).
2. Предпроектное обследование и сбор исходных данных по энергообъектам при разработке системы учитываются расценками таблиц 3.9 и 3.10.
3. Для позиций 3 - 7, 10 указанная стоимость работ включает в себя проектирование устройств электропитания (в т.ч. резервного), размещаемых в шкафах (панелях) разрабатываемой системы.
4. В стоимости проектирования ИК учтена стоимость проверочных расчетов нагрузок трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, измерительных цепей тока и напряжения, метрологических расчетов.
5. Если система АСКПКЭ предусматривается как подсистема АСКУЭ, позиции 2, 10 для АСКПКЭ учитываются с понижающим коэффициентом 0,3.
6. При одновременном проектировании АСКУЭ и АСКПКЭ предпроектное обследование и сбор исходных данных учитываются однократно.

3.9.3. В таблице 3.31 приведены базовые цены для определения стоимости проектирования системы для объектов 0,4 (0,22) - 10 кВ, включая бытовых потребителей районов индивидуальной застройки и многоквартирных домов. При разработке АСКУЭ и АСКПКЭ как независимых систем соответствующие позиции таблицы учитываются раздельно для каждой из систем.
Результатами выполнения работ, предусмотренных таблицей 3.31, являются:
по позиции 1 - техническое задание на создание систем <2>;
по позиции 2 - технические требования к закупаемому оборудованию;
по позициям 2 - 7 - проектная документация на систему.
--------------------------------
<2> В соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.

Таблица 3.31

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐
│                                             │   Натуральный   │         │
│                                             │   показатель    │ Базовая │
│     Наименование объекта проектирования     │  (значение) X   │  цена,  │
│                                             │     объекта     │ тыс.руб.│
│                                             │ проектирования  │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│1. Разработка технического задания на        │                 │  12833  │
│создание системы                             │                 │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│2. Разработка технических требований к       │                 │         │
│закупаемому оборудованию системы:            │                 │         │
│   РП 10, 6 кВ                               │   Один пункт    │  12833  │
│   ТП 10-6/0,4 кВ                            │ Одна подстанция │   8591  │
│   точек учета 0,22 ... 0,4 кВ, располагаемых│        10       │   2091  │
│   вне РП и ТП                               │        50       │   4131  │
│                                             │       100       │   7264  │
│   точек учета 6 и более кВ, располагаемых   │         5       │   2091  │
│   вне РП и ТП                               │        10       │   4131  │
│                                             │        30       │   7264  │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│3. Предпроектное обследование и сбор         │                 │         │
│исходных данных:                             │                 │         │
│   РП 10, 6 кВ                               │   Один пункт    │   5568  │
│   ТП 10-6/0,4 кВ                            │ Одна подстанция │   4583  │
│   точек учета, располагаемых вне РП и ТП    │        10       │   3830  │
│                                             │        50       │   6239  │
│                                             │       100       │  14179  │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│4. Устройства сбора данных, сумматоры        │ Одно устройство │   7284  │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│5. Устройства передачи данных,               │ Одно устройство │   2171  │
│преобразователи интерфейсов, коммутаторы,    │                 │         │
│медиаконверторы и т.д.                       │                 │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│6. Разработка задания заводу-изготовителю на │    Один шкаф    │  10330  │
│нетиповой шкаф (или панель)                  │                 │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│7. Измерительные каналы (комплексы) (далее - │                 │         │
│ИК):                                         │                 │         │
│   РП 10, 6 кВ                               │     Один ИК     │   1823  │
│   ТП 10-6/0,4 кВ                            │      То же      │   1391  │
│   точек учета 0,22 ... 0,4 кВ, располагаемых│        10       │   5834  │
│вне РП и ТП                                  │        50       │  23578  │
│                                             │       100       │  38502  │
│   точек учета 6 и более кВ, располагаемых   │         5       │   5834  │
│вне РП и ТП                                  │        10       │  23578  │
│                                             │        30       │  38502  │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│8. Сеть передачи данных при количестве       │        10       │   6449  │
│устройств                                    │        30       │   9395  │
│                                             │        50       │  16495  │
│                                             │       100       │  23717  │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│9. Интеграция со смежными системами          │  Одна система   │   4000  │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│10. Предпроектное обследование центров сбора │    Один ЦСОД    │   9000  │
│и обработки данных (ЦСОД), располагаемых вне │                 │         │
│территории объекта(-ов) проектирования       │                 │         │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
│11. Средства вычислительной техники ЦСОД:    │                 │         │
│сервер                                       │   Один сервер   │   9000  │
│АРМ                                          │    Один АРМ     │   3500  │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘

Примечания:
1. В состав ИК входят: измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи, счетчики электроэнергии (или датчики, измерительные преобразователи и т.д.).
2. Для позиций 4 - 8, 11 указанная стоимость работ включает в себя проектирование устройств электропитания (в т.ч. резервного), размещаемых в шкафах (панелях) разрабатываемой системы.
3. В стоимость проектирования ИК включена стоимость проверочных расчетов нагрузок трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, измерительных цепей тока и напряжения, метрологических расчетов.
4. Если система АСКПКЭ предусматривается как подсистема АСКУЭ, позиции 2, 11 для АСКПКЭ учитываются с понижающим коэффициентом 0,3.
5. При совместном проектировании АСКУЭ и АСКПКЭ предпроектное обследование и сбор исходных данных учитываются однократно.

3.9.4. В таблице 3.32 приведены базовые цены для определения стоимости разработки концепции развития систем учета электроэнергии и контроля параметров качества электроэнергии (далее - ПКЭ).
Результатами выполнения работ, предусмотренных таблицей 3.32, являются концепции развития систем учета электроэнергии, контроля ПКЭ.

Таблица 3.32

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
│                                        │     Натуральный      │ Базовая │
│  Наименование объекта проектирования   │ показатель X объекта │  цена,  │
│                                        │    проектирования    │ тыс.руб.│
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│1. Разработка концепции развития систем │                      │         │
│учета электроэнергии и контроля         │                      │         │
│параметров качества электроэнергии в    │                      │         │
│населенных пунктах:                     │                      │         │
│   г. Минск                             │Один населенный пункт │ 223797  │
│   Областные центры                     │        То же         │ 199154  │
│   Районные центры                      │         -"-          │ 160147  │
│   Города районного подчинения, поселки │         -"-          │ 100605  │
│   городского типа                      │                      │         │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│2. Разработка концепции развития систем │                      │         │
│учета электроэнергии и контроля         │                      │         │
│параметров качества электроэнергии в    │                      │         │
│территориально-административных         │                      │         │
│образованиях:                           │                      │         │
│   Область                              │ Одно территориально- │ 223797  │
│                                        │   административное   │         │
│                                        │     образование      │         │
│   Район                                │        То же         │ 205316  │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│3. Разработка концепции развития        │    Одно ведомство    │ 199154  │
│ведомственных систем учета              │                      │         │
│электроэнергии и контроля параметров    │                      │         │
│качества электроэнергии                 │                      │         │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┘
                                                                           ".

19. Разъяснения по применению Сборников цен на разработку документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2013 году осуществляют ответственные разработчики Сборников цен.
20. Признать утратившим силу приказ Минстройархитектуры от 15 февраля 2011 г. N 35 "О введении понижающего коэффициента на проектно-изыскательские работы".
21. РУП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" ежемесячно осуществлять мониторинг стоимости проектных работ.
22. Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. N 420 "Об установлении коэффициентов для пересчета стоимости разработки проектной документации и внесении изменений и дополнений в некоторые Сборники цен" отменить.
23. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 г. и распространяет свое действие на договоры, заключенные после 1 января 2013 г.

Заместитель Министра Д.И.Семенкевич